# Paramètres de communication SLMP

Si vous choisissez SLMP, la fenêtre Paramètres de communication change pour afficher les options de configuration spécifiques à SLMP. Les options disponibles sont les suivantes :

Remarque : Si vous définissez une valeur non valide pour l’une des propriétés, un avertissement en rouge s’affiche sous la ligne concernée pour vous informer des plages de valeurs valides.

Type de contrôleur | Choisissez le type de PLC/MC Mitsubishi.
Adresse IP | Entrez l’adresse IP du PLC/MC Mitsubishi que vous souhaitez utiliser avec le vision sensor.
Port d'hôte | Choisissez le format du numéro de port TCP. Ensuite, entrez le numéro de port qui correspond au paramètre Port hôte sur le port SLMP du PLC/MC Mitsubishi.
Délai d'attente | Facultatif : Réglez le paramètre du délai d’attente. Ce paramètre définit le délai d’attente des opérations de lecture et d’écriture. Remarque : Ce paramètre risque d’augmenter la durée d’exécution du programme. Si les opérations de lecture et d’écriture échouent, le temps ajouté au programme est égal à deux fois la valeur du Délai d’attente, car le délai d’attente des deux opérations est cumulé.
Intervalle d’interrogation | Facultatif : Réglez le paramètre d’intervalle d’interrogation. Ce paramètre définit le délai entre deux interrogations successives du bloc de contrôle sur le PLC/MC Mitsubishi.
Station distante | Ce bouton à bascule permet de configurer un périphérique SLMP principal. Par défaut, cette option est désactivée et le vision sensor est directement connecté à un PLC/MC avec le module Ethernet spécifié par le champ Adresse IP. Lorsque cette option est activée, les paramètres suivants sont disponibles : Numéro de réseau : Définit le numéro de réseau SLMP, 0 à 239, et 254. La valeur par défaut est 0, ce qui indique le réseau local. Numéro d’ordinateur : Définit l'identifiant de station sur le réseau spécifié du Module de destination, au format hexadécimal. Les valeurs disponibles sont les suivantes : 0x0–0x78 : Station sur la carte réseau CC-Link IE field. 0x7D : Station de contrôle ou station principale désignée. 0x7E : Station principale sur le réseau CC-Link IE Field. 0xFF : Connexion directe à la station locale Cette valeur est valide uniquement si Numéro de réseau est réglé sur 0. Module de destination : Définit l'identifiant du module du périphérique auquel se connecter.
Adressage du périphérique | Ces paramètres permettent de définir l’adresse des périphériques PLC/MC et les tailles des divers blocs de données à communiquer au PLC/MC. Les types de périphériques disponibles et la taille des blocs de données varient en fonction du Type de contrôleur sélectionné. La colonne Nom sous la section Adressage du périphérique indique le nom du bloc de données pouvant être échangé avec le PLC/MC Mitsubishi. Chaque bloc possède sa propre ligne, pour ainsi configurer l’adresse PLC de début en définissant un périphérique, un décalage et le nombre de périphériques PLC.

## Informations connexes

Pour plus d’informations sur la configuration de votre application de vision pour utiliser SLMP, consultez les pages suivantes :

- Configuration du PLC SLMP

- Blocs de données et de contrôle SLMP