# Communications industrielles

## Protocoles industriels pris en charge

Le In-Sight SnAPP prend en charge les protocoles de communications industriels (aussi connus sous les noms Protocoles d’atelier et Protocoles Ethernet industriel). Ces protocoles vous permettent de créer une application qui peut communiquer avec un PLC compatible sur un réseau Ethernet industriel.

Le vision sensor prend en charge les protocoles suivants :

- EtherNet/IP (PLC de Rockwell)
- PROFINET (PLC Siemens)
- SLMP (PLC et MC Mitsubishi)

Remarque : Un seul protocole peut être actif sur le vision sensor.

## Informations connexes

Les protocoles partagent les mêmes signaux physiques, mais sont mappés différemment en fonction de chaque protocole. Pour plus d’informations, consultez les pages suivantes :

- Signaux des communications industrielles
- Objets d’assemblage d’entrée et de sortie Ethernet/IP
- Table de référence du module PROFINET
- Blocs de données et de contrôle SLMP

Pour plus d’informations sur la configuration de communication pour des protocoles spécifiques ou d’autres sujets liés à la communication industrielle, consultez les pages suivantes :