# Lignes de sortie

Le vision sensor prend en charge les lignes de sortie prédéfinies suivantes :

Ligne de sortie | Type de signal | Remarques
--- | --- | ---
Out 0 | Succès | Pulsé (150 ms)
Out 1 | Échec | Pulsé (150 ms)
Out 2 | Déclenchement manqué | Pulsé (150 ms)
Out 3 | Actif | Niveau (haut ou bas) Haut, si un programme appris est chargé et que les sorties sont activées.

Remarque : Ne déclenchez pas le vision sensor toutes les 300 ms sans interruption, car les sorties présentent un cycle d’utilisation de 50 %.