# Ports réseau ouverts et ports et services activés

Le tableau suivant répertorie les ports réseau ouverts et les services correspondants :

Protocole | Numéro de port | Nom du programme | Activé par | Remarques
--- | --- | --- | --- | ---
TCP | 80 | nginx | Activé par défaut. | HTTP
TCP | 443 | nginx | Activé par défaut. | HTTPS
TCP | 2222 |  | Désactivé par défaut. Activé conditionnellement par l’utilitaire des paramètres Ethernet industriel. | EIP
TCP | 20023 |  | Activé par défaut. | Récupération du périphérique
TCP | 44818 |  | Désactivé par défaut. Activé conditionnellement par l’utilitaire des paramètres Ethernet industriel. | EIP
UDP | 161/162 |  | Désactivé par défaut. Activé conditionnellement par l’utilitaire des paramètres Ethernet industriel. | PROFINET – SNMP
UDP | 2222 |  | Désactivé par défaut. Activé conditionnellement par l’utilitaire des paramètres Ethernet industriel. | EIP implicite
UDP | 1069 |  | Activé par défaut. | Détection de périphérique
UDP | 34964 |  | Désactivé par défaut. Activé conditionnellement par l’utilitaire des paramètres Ethernet industriel. | PROFINET
UDP | 44818 |  | Désactivé par défaut. Activé conditionnellement par l’utilitaire des paramètres Ethernet industriel. | EIP
UDP | 51069 |  | Activé par défaut. | Détection de périphérique