# Vue de surveillance

La vue de surveillance vous permet de voir le flux vidéo en direct du vision sensor.

Cliquez sur Entrer dans la vue de surveillance sur la page d’accueil ou à l’étape de finalisation pour accéder au mode de surveillance.

## Présentation de la page de la vue de surveillance

La capture d’écran ci-dessous illustre la vue de surveillance de l’application Détecteur d’anomalies. Cet écran se compose du flux en direct situé au centre et d’informations supplémentaires sur les images présentées dans la barre latérale droite. Vous pouvez voir que le vision sensor prend des images en action et les ajoute à la liste dans la barre latérale.

La disposition et la plupart des fonctionnalités de la vue de surveillance sont les mêmes pour toutes les applications. Cependant, il existe quelques légères différences. Par exemple, une application Classificateur affiche la classe, ou catégorie, des images dans la Vue de surveillance, mais le Détecteur d’anomalies ne le fait pas.

1 | Voici le flux vidéo en direct du vision sensor avec des graphiques superposés, tels qu’un rectangle représentant la ROI ou le déclencheur du repère.
2 | Cliquez sur Quitter la vue de surveillance pour quitter cette vue.
3 | Il s’agit de la barre latérale avec la liste des images et des informations supplémentaires.
4 | La barre latérale indique l’horodatage pour chaque image.
5 | La barre latérale indique le niveau de confiance du vision sensor pour chaque image.
6 | Cette section affiche les statistiques suivantes : Période de cycle : La durée entre l’événement déclencheur et le résultat calculé. OK/NG/ERR : Le nombre d’images OK, NG et ERR. Remarque : L’application Classificateur de catégorie-4 les appelle Succès, Échec et ERR. Échec est destiné aux classes vouées à l’échec. Pour plus d’informations, consultez Apprendre le classificateur de catégorie-4. Erreurs SFTP : Le nombre d’erreurs SFTP.
7 | Cliquez sur Réinitialisation des compteurs pour effacer les compteurs. Toutes les statistiques sont remises à zéro, à l’exception de la Période de cycle.
8 | Ce voyant indique si le paramètre Sorties est activé.
9 | Ce voyant indique si le paramètre Entrées est activé.
10 | Cliquez ici pour ouvrir les paramètres Entrées .
11 | Ce voyant indique le réglage Mode de déclenchement du vision sensor.
12 | Cette section vous permet de choisir la manière dont vous voulez voir le flux vidéo en direct de vision sensor. Les options suivantes s’offrent à vous : Cliquez sur Afficher pour faire la mise au point sur la région d’intérêt. Pour le Détecteur d’anomalies, cliquez sur Heatmap pour mettre en évidence les zones que vision sensor voit comme une anomalie. Pour les classificateurs, cliquez sur Texte pour afficher l’étiquette de la classe dans le volet de flux en direct.

## Barres latérales des différentes applications dans la vue de surveillance

Consultez les captures d’écran des différentes barres latérales ci-après et remarquez les différences :

- L’indicateur de confiance correspond au style de l’application.

- Lorsque vous utilisez l’un des classificateurs, la vue de surveillance affiche également la classe des images.

- Les applications Détecteur d’anomalies et Classificateur de catégorie-2 comptabilisent les images OK/NG/ERR. Le classificateur de catégorie-4 se base sur des statistiques Succès, Échec et ERR.

- Le classificateur peut étiqueter les images comme étant non classifiées si l’apprentissage de l’application est incorrect. Par exemple, si le repère est absent ou si la ROI est en dehors des limites. Les images non classées sont comptabilisées comme des erreurs (ERR).

Détecteur d’anomalies | Classificateur de catégorie-2 | Classificateur de catégorie-4