# Configuration du PLC SLMP

Le vision sensor prend en charge SLMP, un protocole courant permettant d’établir des liaisons transparentes entre des équipements CC-Link IE et TCP/IP. Avec SLMP, le vision sensor peut communiquer avec les PLC et les contrôleurs de mouvement (MC) Mitsubishi présents sur le réseau.

Contrairement aux réseaux basés sur EtherNet/IP et PROFINET, avec SLMP, le vision sensor initie la communication avec le PLC/MC.

Pour configurer SLMP :

1. Installez et configurez les fichiers et le logiciel spécifiques au PLC sur le PC.

2. Assurez-vous que le protocole PLC est activé et que le vision sensor s’affiche dans le logiciel de configuration du PLC.

3. Connectez-vous au vision sensor.

4. Accédez à l’onglet Communications du menu Paramètres.

5. Activez les boutons à bascule Entrées et Sorties.

6. Cliquez sur le bouton SLMP.

7. Renseignez les champs.

8. Cliquez sur Appliquer.

Pour plus d’informations sur la configuration du paramètre Communications sur le vision sensor, consultez Paramètres de communication SLMP

Pour plus d’informations sur la configuration SLMP, consultez les pages suivantes :