# パスワード保護

パスワード保護が有効な場合、ユーザはパスワードを使用した場合にのみモニタリングモードを終了できます。この機能を使用すると、プログラムの設定を不必要な変更から保護できます。

## パスワード保護をオンにする

1. [パスワード保護] トグルを有効にします。

2. [新しいパスワード] と [パスワードの確認] フィールドに新しいパスワードを入力します。

3. [パスワードの保存] をクリックします。

注: パスワードプロンプトを表示するには、ページを更新します。パスワードを入力する必要があるのは、セッションごとに 1 回だけです。

## パスワードを忘れた場合

In-Sight SnAPP vision sensor を出荷時設定にリセットします。詳細については、出荷時設定へのリセットを参照してください。

## パスワードの削除

[パスワード保護] トグルを無効にし、ポップアップで [オフにする] をクリックします。