# このリリースについて

## 新しい機能

- 4 クラス分類ツールアプリケーションが追加されました。

  - 一貫した特徴と欠陥を検出し、最大 4 つの異なるカテゴリにグループ化します。

  - 2 クラス分類ツールと同じエッジ学習技術を使用します。

  - 4 クラス分類ツールは、2 クラス分類ツールよりも拡張された機能で一貫したパフォーマンスを提供します。

- パスワード保護が追加されました。ユーザ名とパスワードを設定して、デバイスの構成と登録を保護することができます。有効にすると、パスワードを使用した場合にのみモニタリングビューを終了できます。

- ハードウェアリセット機能が追加されました。起動中に一連のボタンを使用して、デバイスを工場出荷時のデフォルトにリセット (パスワード保護を解除) することができます。

- [通信] 設定タブの [産業用プロトコル] メニューを通じて、三菱電機製 SLMP のサポートが追加されました。

- フィクスチャ許容値オプションが追加されました。このオプションを使用すると、フィクスチャの許容値を [許容]、[中程度] (デフォルト)、[厳密] (In-Sight SnAPP 23.2.0 の前のデフォルト) の間で変更できます。新しいデフォルト値は、In-Sight 2800 のデフォルト値と一致します。

- I/O を使用したプログラム変更のサポートが追加されました。

- SFTP 経由でオーバーレイグラフィックスを含む画像を書き込むことができる機能拡張が追加されました。

- 照明動作、[常時点灯] または [ON (トリガ)] を選択できる機能拡張が追加されました。

- [画像の調整] ステップの結果が、フィールド診断ファイルに保存されるようになりました。画像品質に問題が発生した場合は、このファイルを弊社テクニカルサポートに送信してください。