# 異常検出ツールの登録

このアプリケーションは、欠陥、破片、またはその他の欠陥のあるオブジェクトを認識します。不明な欠陥または予想外の欠陥がある場合は、異常検出ツールを選択します。

ラベル付けボタンの下のバーは、画像に正しくラベル付けする際の vision sensor の信頼性を表します。より多くの部品にラベルを付けるほど、信頼性は向上する傾向があります。信頼性インジケータが 2 つまたは 3 つのバーでラベルを示している場合は、vision sensor が十分に登録されていることを表します。

ブラウザのラベル付けボタンの下に表示されるガイダンステキストを頼りに、適切に動作しているかを確認します。続行する準備ができたら、または別のことを試す必要がある場合、ガイダンステキストが表示されます。

## 手順

1. OK と NG の両方について、少なくとも 2 つの部品にラベルを付けます。
   この時点で、vision sensor が新しい部品のラベルの提案を開始します。信頼性インジケータは、vision sensor が提案したラベルの信頼性を示します。

2. より多くの部品にラベルを付けて、vision sensor の信頼性を向上させます。

3. 満足のいく結果が得られるまで続行します。

4. [続行] をクリックします。

ベストプラクティス

- さまざまな画像セットに OK と NG のラベルを付けます。

- さまざまな異常にラベルを付けます。

- アプリケーションは部品の位置の影響を受けやすいため、フィクスチャを使用します。

- vision sensor が新しい部品のラベルを正しく提案していることを確認します。

トラブルシューティング

- 登録をリセットするには、[異常検出ツールの登録解除] をクリックします。

- 多くの部品にラベルを付けてもまだ信頼性が低い場合は、そのジョブにより適した別のアプリケーションを試してください。

## 登録後

モニタリングビューを使用して、実際に vision sensor が適切に動作しているかを確認します。vision sensor が新しい部品に 2 つまたは 3 つのバーで一貫して正しくラベルを付けると、登録の準備が整います。

後でいつでも [登録] タブに戻って、より多くのパーツを使用して登録を改善することができます。