# 通信

[設定] の [通信] タブでは、デバイスの入出力を介した PLC との通信を有効にし、通信用の産業用プロトコルを選択できます。

設定を変更すると、[適用] ボタンが使用可能になります。[適用] をクリックして変更した内容を保存します。[戻す] をクリックすると、通信設定が最後に適用したバージョンにリセットされます。

[確定] ステップで [出力] トグルと [画像の保存] トグルをオンにすると、SFTP サーバへの画像の転送が有効になります。産業用プロトコルが有効な場合、[出力] トグルを有効にすると、検査結果データを PLC に送信することもできます。

## [通信] 設定のトラブルシューティング

産業用プロトコルを選択したが、入力または出力が有効になっていない場合、次の警告が表示されます。

3 番目のメッセージは、[確定] ステップの [画像の保存] トグルが有効で、[通信] 設定の [出力] トグルが無効になっている場合にのみ表示されます。

メッセージをクリアするには、次のトグルを有効にします。

- [入力] トグルをオンにすると、産業用イーサネットプロトコルを通じてプログラムを変更できるようになります。

- [出力] トグルをオンにすると、産業用イーサネットプロトコルまたはディスクリート IO を通じて検査結果が送信されます。

- [出力] トグルをオンにすると、SFTP サーバへの画像の転送が有効になります。

## リモートでプログラムを変更する

産業用プロトコルを有効にした場合は、PLC を vision sensor に接続できます。[入力] を有効にすると、PLC は 1 ～ 20 の値を持つコマンドを vision sensor に送信できます。vision sensor が Command ビットを送信すると、PLCは vision sensor の Execute Command ビットを High に設定でき、vision sensor はプログラムを変更します。

または、定義済みのパルス登録を入力ライン 1 に送信してプログラムを変更することもできます。

注: vision sensor は、[入力] トグルが有効になっている場合にのみプログラムを変更できます。

詳細については、「リモートでプログラムを変更する」を参照してください。