# EtherNet/IP 出力アセンブリ - インスタンス 22

インスタンス | バイト | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | 0 |  |  |  | Execute Command | Inspection Results Ack | 予約済み | Trigger |
1 |
2 |  |  | Clear Error |  |
3 |  |  |  |  |  |  |  |
4 ～5 | Command ID
6 ～7 |

Copyright © 2024 | Cognex Corporation | All Rights Reserved.

In-Sight SnAPP Software Manual | 2023年 12月 18日 |