# 登録の検証

モニタリングビューを使用して、実際に vision sensor が適切に動作しているかを確認します。vision sensor が新しい部品に 2 つまたは 3 つのバーで一貫して正しくラベルを付けると、登録の準備が整います。

## 手順

1. 移動していない場合は、[確定] または [ホーム] タブを移動します。

2. [モニタリングビューを開始する] をクリックします。

3. vision sensor の前に部品を配置します。

4. vision sensor によって部品に正しくラベル付けされているかどうかを確認します。

5. vision sensor に部品を表示して結果の確認を続けます。

   - vision sensor が 2 または 3 の信頼性得点で部品に正しくラベルを付ける頻度を確認します。

   - ERR 画像の数を確認し、トラブルシューティングを行います。

   - 分類ツールで、エラー (ERR) としてカウントされるため、未分類としてラベル付けされている画像の数を確認します。

6. 満足のいく結果が得られるまで続行します。

7. [モニタリングビューを終了する] をクリックします。

ベストプラクティス

- 対象領域に焦点を当てるには、[表示] をクリックします。

- 異常検出ツールで、[ヒートマップ] をクリックして vision sensor で異常とみなされる領域を強調します。

- 分類ツールで、ライブフィードペインにクラスのラベルを表示するには、[テキスト] をクリックします。

トラブルシューティング

次のような問題が発生すると、ERR 画像が発生する可能性があります。

- vision sensor によって部品が認識されない。[登録] ステップに戻り、さらに多くの部品にラベルを付けます。

- vision sensor によって部品が正しく表示されない。例えば、フィクスチャが見つからないか、対象領域が範囲外にあります。[ROI の設定] ステップに戻って ROI を調整するか、フィクスチャを追加します。