## 確定

トリガ設定を確定し、[画像の保存] オプションを設定します。

## トリガの設定

トリガ設定によって、カメラによる画像の取り込み方法が決定されます。

次の 2 つのトリガモードがあります。

- [セルフ]: カメラは、400 ms から 2000 ms の間の選択された間隔で画像を自動的に取り込みます。

- [シングル]: カメラで画像取り込みをトリガするには、PLC などの外部ソースが必要です。

## 画像の保存

[画像の保存] トグルをオンにして、SFTP サーバへの画像の保存を有効にします。

ファイルパス、ファイルタイプ、サーバに送信する画像など、[画像の保存] 設定を編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。[適用] をクリックして保存します。

設定を確定したら、{{key:smartSensor.runtime.enterMonitoringMode}} をクリックして、プログラムの登録結果をライブで監視します。