# 통신

설정의 통신 탭에서는 장치 입력 및 출력을 통한 PLC와의 통신을 활성화하고 통신을 위한 산업용 프로토콜을 선택할 수 있습니다.

설정을 수정하면 적용 버튼을 사용할 수 있게 됩니다. 변경 내용을 저장하려면 적용을 클릭합니다. 되돌리기 버튼을 클릭하면 통신 설정을 마지막에 적용된 버전으로 재설정합니다.

이미지를 SFTP 서버로 전송할 수 있게 하려면 완료 단계에서 출력 토글을 켜고 이미지 쓰기 토글을 켭니다. 산업용 프로토콜이 활성화된 경우 출력 토글을 활성화하면 검사 결과 데이터를 PLC로도 전송할 수도 있습니다.

## 통신 설정 문제 해결

산업용 프로토콜을 선택했지만 입력 또는 출력을 활성화하지 않은 경우 다음 경고가 표시됩니다.

세 번째 메시지는 완료 단계의 이미지 쓰기 토글이 활성화되고 통신 설정의 출력 토글이 비활성화된 경우에 발생합니다.

이 메시지를 지우려면 다음 토글을 활성화합니다.

- 산업용 이더넷 프로토콜을 통한 프로그램 변경을 허용하려면 입력 토글을 켭니다.

- 산업용 이더넷 프로토콜 또는 이산 IO를 통해 검사 결과를 보내도록 하려면 출력 토글을 켭니다.

- SFTP 서버로 이미지를 전송할 수 있도록 하려면 출력 토글을 켭니다.

## 원격 프로그램 변경

산업용 프로토콜을 활성화한 경우 PLC를 vision sensor에 연결할 수 있습니다. 입력을 활성화한 경우, PLC는 vision sensor에 1-20 사이의 값을 갖는 명령을 보낼 수 있습니다. vision sensor가 명령 비트를 보내고 나면, PLC는 vision sensor의 명령 실행 비트를 높게 설정하고 vision sensor는 프로그램을 변경합니다.

또는 미리 정의된 펄스 열을 입력 회선 1에 전송하여 프로그램을 변경할 수도 있습니다.

참고: vision sensor는 입력 토글이 활성화된 경우에만 프로그램을 변경할 수 있습니다.

자세한 내용은 원격 프로그램 변경을 참조하십시오.