# 트레이닝 검증

모니터링 보기를 사용하여 vision sensor의 실제 성과를 점검할 수 있습니다. vision sensor가 새 부품에 2-3개의 막대로 일관되고 올바르게 레이블을 지정한다면 트레이닝이 준비된 것입니다.

## 절차

1. 다른 위치에 있다면 완료 또는 홈 탭으로 이동합니다.

2. 모니터링 보기 시작을 클릭합니다.

3. vision sensor 앞에 부품을 배치합니다.

4. vision sensor가 부품에 올바르게 레이블을 지정하는지 확인합니다.

5. 부품을 계속 vision sensor에 보여주고 결과를 확인합니다.

   - vision sensor가 얼마나 자주 2-3개의 신뢰 수준으로 부품에 올바르게 레이블을 지정하는지 확인합니다.

   - ERR 이미지의 수를 확인하고 문제를 해결합니다.

   - 분류기의 경우 오류(ERR)로 간주되어 미분류로 분류된 이미지가 몇 개인지 확인합니다.

6. 결과가 만족스러울 때까지 계속합니다.

7. 모니터링 보기 종료를 클릭합니다.

모범 사례

- 보기를 클릭하면 관심 영역에 초점을 맞춰집니다.

- 이상 감지기의 경우 히트 맵을 클릭하면 vision sensor가 이상으로 간주하는 영역이 강조 표시됩니다.

- 분류기의 경우, 텍스트를 클릭하면 라이브 피드 창에 클래스 레이블이 표시됩니다.

문제 해결

다음과 같은 문제로 인해 ERR 이미지가 발생할 수 있습니다.

- vision sensor가 부품을 인식하지 못합니다. 트레이닝 단계로 돌아가 더 많은 부품에 레이블을 지정하십시오.

- vision sensor가 부품을 올바르게 보지 못합니다. 예를 들어, Fixture가 누락되거나 관심 영역이 범위를 벗어날 수 있습니다. ROI 설정 단계로 돌아가 ROI를 조정하거나 Fixture를 추가하십시오.