# EtherNet/IP 출력 어셈블리 - 인스턴스 22

인스턴스 | 바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | 0 |  |  |  | Execute Command | Inspection ResultsAck | 예약됨 | Trigger |
1 |
2 |  |  | Clear Error |  |
3 |  |  |  |  |  |  |  |
4 .. 5 | Command ID
6 .. 7 |

Copyright © 2024 | Cognex Corporation | All Rights Reserved.

In-Sight SnAPP Software Manual | 2023년 12월 18일 |