# SLMP 통신 설정

SLMP을 선택하면 통신 설정 창이 변경되어 SLMP에 특정한 구성 옵션이 표시됩니다. 사용 가능한 옵션이 아래에 나열되어 있습니다.

참고: 속성에 잘못된 값을 설정하면 잘못된 행 아래에 유효한 값 범위를 알리는 빨간색 문장이 표시됩니다.

컨트롤러 유형 | Mitsubishi PLC/MC의 유형을 선택합니다.
IP 주소 | vision sensor에 사용하려는 Mitsubishi PLC/MC의 IP 주소를 입력합니다.
호스트 포트 | TCP 포트 번호 형식을 선택합니다. 이어서 Mitsubishi PLC/MC의 SLMP 포트에 대한 호스트 포트 설정과 일치하는 포트 번호를 입력합니다.
타임아웃 | 선택사항: 타임아웃 매개 변수를 조정합니다. 이 매개 변수는 읽기 및 쓰기 작업 모두에 대한 타임아웃을 정의합니다. 참고: 이 매개 변수를 설정하면 프로그램의 실행 시간이 증가할 수 있습니다. 읽기 및 쓰기 작업이 모두 실패하는 경우 두 작업의 타임아웃이 합산되므로 프로그램에 추가되는 시간은 타임아웃 값의 두 배입니다.
폴링 간격 | 선택사항: 폴링 간격 매개 변수를 조정합니다. 이 매개 변수는 Mitsubishi PLC/MC에서 제어 블록의 연속 폴링 사이의 시간을 정의합니다.
원격 스테이션 | 이 토글을 통해 기본 SLMP 장치를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화되어 있으며 vision sensor는 IP 주소에 의해 지정된 이더넷 모듈을 통해 PLC/MC에 직접 연결되어 있어야 합니다. 이 옵션을 활성화하면 다음 설정을 사용할 수 있습니다. 네트워크 번호: SLMP 네트워크 번호(0-239, 254)를 정의합니다. 기본값은 로컬 네트워크를 의미하는 0입니다. PC 번호: 대상 모듈의 지정된 네트워크에서 스테이션 식별자를 16진수로 정의합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다. 0x0–0x78: CC-Link IE 필드 네트워크 어댑터 상의 스테이션. 0x7D: 지정된 컨트롤 스테이션 또는 기본 스테이션. 0x7E: CC-Link IE 필드 네트워크 상의 기본 스테이션. 0xFF: 로컬 스테이션으로 직접 연결. 이 값은 네트워크 번호가 0으로 설정될 때만 타당합니다. 대상 모듈: 연결할 장치의 모듈 식별자를 정의합니다.
장치 주소 지정 | 이 표제에 있는 매개 변수는 PLC/MC 장치 주소 및 PLC/MC와 통신할 다양한 데이터 블록의 크기를 정의하는 데 사용합니다. 사용 가능한 장치 유형과 데이터 블록의 크기는 선택한 컨트롤러 유형에 따라 달라집니다. 장치 주소 지정 표제에 있는 이름 열에는 Mitsubishi PLC/MC에서 전달받거나 전달할 수 있는 데이터 블록의 이름이 표시됩니다. 블록마다 행이 있어 장치, 오프셋, PLC 장치 수를 설정함으로써 시작 PLC 주소를 구성할 수 있습니다.

## 관련 정보

SLMP를 사용하도록 비전 응용 프로그램을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.

- SLMP PLC 구성

- SLMP 제어 및 데이터 블록