# Ethernet/IP PLC 구성

EtherNet/IP를 구성하는 방법:

1. PLC에 특정한 파일 및 소프트웨어를 PC에 설치하고 구성합니다.

2. PLC 프로토콜이 활성화되어 있고 vision sensor가 PLC를 구성하는 데 사용되는 소프트웨어에 표시되는지 확인하십시오.

3. vision sensor에 연결합니다.

4. 설정 메뉴의 통신 탭으로 이동합니다.

5. 입력 및 출력 토글을 활성화합니다.

6. EtherNet/IP 버튼을 클릭합니다.

7. 적용을 클릭합니다.

자세한 내용은 통신을 참조하십시오.

참고: PLC로 EtherNet/IP를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 https://www.cognex.com/in-Sight-snapp-support의 교육 비디오를 참조하십시오.