# PROFINET IO 모듈 참조표

모듈 | ID | 바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Acquisition Control | 0x101 | 0 |  |  |  | Trigger |
Acquisition Status | 0x201 | 0 | Online |  | Acquisition Error |  | Trigger Acknowledge | Trigger Ready
1 |
2..3 | Acquisition ID
Inspection Control | 0x102 | 0 | Clear Error |  | Execute Command |  | Inspection Results Acknowledge |
Inspection Status | 0x203 | 0 |  | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid |  | Inspection Completed |
1 | Error |  | Inspection Passed
2..3 | Error ID
Command Control Input | 0x108 | 0..1 | Command ID(16비트)
Command Control Output | 0x108 | 0..1 | Current Program ID(16비트)
2..3 |
Inspection Results | 0x401 (16) 0x402 (32) 0x403 (64) 0x404 (128) 0x405 (250) | 0..1 | Inspection ID
2..3 |
4..253 최대 | Inspection Results

참고: 검사 결과에 대한 자세한 내용은 검사 결과를 참조하십시오.