## 시작하기

In-Sight SnAPP에서는 이상 감지기와 2 클래스 분류기의 두 가지 응용 프로그램이 제공됩니다.

이상 감지기는 얼룩, 긁힘, 움푹 들어간 곳, 이물질 등의 결함을 식별하고 양호(OK)와 불량( NG) 부품의 예에서 학습합니다.

2 클래스 분류기는 이미지를 OK 및 NG의 두 가지 범주로 정렬하고 두 집합을 구별하는 방법을 학습합니다.

응용 프로그램 간에 전환하려면 설정을 클릭하고 앱 관리 탭으로 이동합니다.

## 트레이닝 워크플로

각 단계가 완료되면 {{key:smartSensor.common.proceed}} 버튼을 클릭해 다음 섹션으로 이동합니다.

| Home

- 장치 설정을 관리하고 현재 프로그램의 개요를 확인할 수 있습니다.

| 이미지 조정

- 이미지 옵션을 가져오려면 조정 영역을 설정하고 {{key:smartSensor.setupImage.adjustImageButton}}을 클릭합니다.

| 관심 영역 설정

- 강조 표시된 사각형을 이동하고 크기를 조정하여 관심 영역(ROI)을 설정합니다.

- 부품의 위치가 불안정하면 Fixture를 켭니다.

참고: 레이블 지정을 시작하면 ROI를 변경할 수 없습니다.

| 트레이닝

- 응용 프로그램이 확실하고 정확하게 이미지를 식별할 때까지 이미지에 레이블을 지정합니다.

| 완료

- 응용 프로그램의 트리거 모드를 지정하고 응용 프로그램의 트리거 모드 및 설정을 조정합니다.

실시간 결과를 확인하려면 {{key:smartSensor.runtime.monitoringMode}}를 클릭합니다.