## 완료

트리거 설정을 완료하고 이미지 쓰기 옵션을 설정합니다.

## 트리거 설정

트리거 설정에 따라 카메라가 이미지를 촬상하는 방법이 결정됩니다.

트리거 모드에는 두 가지가 있습니다.

- 자체: 카메라가 400ms에서 2000ms 사이의 선택된 간격으로 이미지를 자동으로 촬상합니다.

- 단일: 카메라에서 이미지 촬상을 트리거하려면 PLC 등의 외부 소스가 필요합니다.

## 이미지 쓰기

이미지 쓰기 토글을 켜서 SFTP 서버에 이미지 저장을 활성화합니다.

연필 아이콘을 클릭하여 파일 경로, 파일 유형, 서버에 보낼 이미지 등 이미지 쓰기 설정을 편집합니다. 적용을 클릭해 저장합니다.

설정을 완료한 후 {{key:smartSensor.runtime.enterMonitoringMode}}를 클릭해 트레이닝 프로그램의 실시간 결과를 시청합니다.