# SLMP 通信设置

如果您选择 SLMP，通信设置窗口将更改为显示 SLMP 特定的配置选项。下面列出了可用选项。

注意： 如果您为属性设置了无效值，错误行下方会出现一个红色句子，告知您有效值范围。

控制器类型 | 选择 Mitsubishi PLC/MC 类型。
IP 地址 | 输入要与 vision sensor 一起使用的 Mitsubishi PLC/MC 的 IP 地址。
主机端口 | 选择 TCP 端口号格式。然后，输入与 Mitsubishi PLC/MC 的 SLMP 端口上的主机端口设置相匹配的端口号。
超时 | 可选：调整超时参数。 该参数定义了读和写操作的超时时间。 注意： 该参数可能会增加程序的执行时间。如果读取和写入操作都失败，则添加到程序的时间量是超时值的两倍，因为两个操作的超时时间是合计的。
轮询间隔 | 可选：调整轮询间隔参数。 该参数定义了 Mitsubishi PLC/MC 上控制块的连续轮询之间的时间。
远程站 | 此切换开关启用主 SLMP 设备的配置。默认情况下，此选项被禁用并且 vision sensor 通过 IP 地址指定的以太网模块直接连接到 PLC/MC 。 启用此选项后，以下设置可用： 网络号：定义 SLMP 网络号，0—239 和 254。默认值为 0，表示本地网络。 PC 号：在目标模块的指定网络上定义十六进制站点标识符。可用值如下所示： 0x0–0x78：CC-Link IE 现场网络适配器的站点。 0x7D：指定控制站或主站。 0x7E：CC-Link IE 字段网络的主站。 0xFF：直接连接到本地站。此值仅在网络号设置为 0 时有效。 目标模块：定义要连接设备的模块标识符。
设备寻址 | 此标题下的参数用于定义 PLC/MC 设备地址以及要传送给 PLC/MC 的数据块的大小。 根据所选的控制器类型，可用设备类型和数据块的大小有所不同。 设备寻址标题下的名称列显示可以与 Mitsubishi PLC/MC 互相通信的数据块的名称。每个块都有自己的行，用于通过设置设备、其偏移量和 PLC 设备的数量来配置其起始 PLC 地址。

## 相关信息

有关配置视觉应用程序以使用 SLMP 的更多信息，请参见以下页面：

- SLMP PLC 配置

- SLMP 控制和数据块