# 写入图像

写入图像函数可以将图像保存到 SFTP 服务器。

## 启用输出

在编辑写入图像设置之前，确保已为应用程序启用输出。

转到设置菜单。选择通信。

切换输出以启用它。单击应用来保存您的更改。

启用后输出， 输出指示灯在取景器的一角变为绿色。

## 设置写入图像首选项

通过打开写入图像切换开关，启用将图像保存到 SFTP 服务器。

单击铅笔图标可编辑写入图像设置。

注意：

如果在通信选项卡中关闭输出切换开关，即使您打开写入图像切换开关，vision sensor 也不会发送输出。在这种情况下，您会收到一条错误消息：

单击消息链接可转到设置菜单的通信选项卡。

### 写入图像设置

1 | 服务器地址 | 输入您的服务器地址。
2 | 文件路径 | 输入您要保存文件的路径名。 注意： 文件路径相对于 SFTP 服务器设置中定义的根路径。文件路径必须以 / 字符开头，路径结束没有该字符。
3 | 用户名 | 输入服务器用户名。
4 | 密码 | 输入服务器密码。 注意： 如果您尚未启用 HTTPS，密码将通过不安全的 HTTP 发送。要安全地发送密码，您必须上传证书以启用 HTTPS。有关更多信息，请参见安全通信。
5 | 测试连接 | 单击以测试连接。 如果连接成功，指示灯变为绿色。该对话框还显示您上次检查连接的时间。 如果连接失败，指示灯会变成红色，并且对话框会显错误消息。 连接失败的原因有： 服务器不可用。 服务器上不存在该用户名。 密码不正确。 该文件路径在该服务器上不存在。 用户没有对该文件路径的写入权限。
6 | 要写入的图像 | 选择要发送到服务器的图像。 注意： 仅失败选项不仅包括标有故障类的图像，还包括由于错误而未通过的图像，例如未找到固定或 ROI 超出范围。
7 | 文件类型 | 从下拉列表中选择将文件另存为 .bmp、.jpeg 或 .png。
8 | 叠加图形 | 单击可将图像与叠加图形一起写入，例如热力图、固定图形或 ROI 的矩形。 如果启用此选项，则 vision sensor 将以下文件写入服务器： 图像 对于异常检测器，热力图图像名为 <image_file_name>_heatmap.png 包含叠加图形的 <image_file_name>.svg 文件 最后的 .svg 文件引用其他文件以将其与任何几何叠加图形相组合。
9 | 应用 | 单击以保存更改。

最终确定设置后，单击输入监控视图{观看程序训练的实时结果。