# 关于本版本

## 新功能

- 添加了 4 类分类器应用程序。

  - 检测一致的特征和缺陷并将其分为最多四个不同的类别。

  - 使用与 2 类分类器相同的边缘学习技术。

  - 与 2 类分类器相比，4 类分类器提供一致的性能和扩展的功能。

- 添加了密码保护。您可以设置用户名和密码来保护设备配置和训练。启用后，用户只能通过密码退出监控视图。

- 添加了硬件重置功能。您可以在启动过程中使用按钮序列将设备重置为出厂默认设置（删除密码保护）。

- 通过工业协议菜单中的通信设置选项卡增加对 Mitsubishi SLMP 的支持。

- 增加了固定公差选项。此选项允许您在“宽容”、“中等”（默认）和“严格”（In-Sight SnAPP 23.2.0 之前的默认值）之间修改固定公差。新的默认值匹配默认值 In-Sight 2800。

- 增加了对通过 I/O 进行程序更改的支持。

- 增加了一项增强功能，可让您通过 SFTP 写入带有覆盖图形的图像。

- 增加了一项增强功能，可让您选择灯光行为：始终开启或触发。

- 调整图像步骤的结果现在保存在字段诊断文件中。如果您遇到任何图像质量问题，请将此文件发送给 Cognex 技术支持。