# 训练异常检测器

该应用程序可以识别缺陷、碎片或其他有缺陷的物体。当您有未知或意外的缺陷时，请选择异常检测器。

标签按钮下方的条形代表 vision sensor 正确标记图像的置信度。在您标记更多零件时，置信度往往会提高。如果置信度指示器可以建议的标签有两个或三个条形，则表示 vision sensor 受过良好训练。

依靠浏览器中标注按钮下方显示的指导文本来了解您的表现。指导文本会告诉您何时准备好继续，或者何时需要尝试不同的东西。

## 程序

1. 为 OK 和 NG 至少标注两个零件。
   此时，vision sensor开始为新零件建议标签。置信度指示器显示 vision sensor 对关于建议标签的信心程度。

2. 标注更多零件以提高vision sensor的信心。

3. 继续到您对结果满意为止。

4. 单击继续。

最佳实践

- 将一组不同的图像标记为 OK 和 NG。

- 标注不同的异常。

- 使用固定，因为应用程序对零件的位置很敏感。

- 验证vision sensor为新零件建议了正确的标签。

故障排除

- 单击未训练异常检测器以重置训练。

- 如果在标注许多零件后置信度仍然较低，请尝试使用更适合该工作的其他应用程序。

## 训练后

使用监控视图检查监控 vision sensor 在实践中发挥作用的效果。当 vision sensor 使用两个或三个条形一致且正确地标注新零件时，您已准备好进行训练。

您可以稍后随时返回训练选项卡，通过更多零件来改进训练。