# 监控视图

监控视图允许您查看 vision sensor的实时馈送。

单击主页或“最终确定”步骤中的进入监控视图进入监控视图。

## 监控视图页面布局

下面的屏幕截图显示了异常检测器应用程序的监控视图。该屏幕由中间的实时馈送和右侧栏上的图像信息组成。您可以看到 vision sensor 拍摄实际图像并将其添加到侧边栏中的列表中。

所有应用程序的监控视图的布局和大部分功能都是相同的。然而，还是有一些细微的差别。例如，分类器应用程序在监控视图上显示图像的类，但异常检测器则不会。

1 | 这是包含叠加图形的 vision sensor 的现场馈送，例如 ROI 的矩形或固定的触发器。
2 | 单击退出监控视图以退出。
3 | 这是包含图像列表和附加信息的侧边栏。
4 | 侧边栏显示每个图像的时间戳。
5 | 侧边栏显示了每个图像的 vision sensor 的置信度水平。
6 | 本节显示以下统计数据： 周期时间：触发事件和处理结果之间的时间。 OK/NG/ERR：OK、NG 和 ERR 图像的数量。 注意： 4 类分类器应用程序将这些称为通过、 失败和 ERR。失败适用于设置为失败的类。 有关更多信息，请参见训练 4 类分类器。 SFTP 服务：SFTP 错误数。
7 | 单击重置计数以清除计数器。所有统计数据均重置为零，周期时间除外。
8 | 该指标显示是否已启用输出设置。
9 | 该指标显示是否启用输入设置。
10 | 单击打开输入设置。
11 | 该指示器显示了 vision sensor 的触发模式设置。
12 | 此部分可让您选择查看 vision sensor 的实时馈送。您有以下选择： 单击查看以专注于感兴趣的区域。 对于异常检测器，请单击热力图突出显示 vision sensor 视为异常的区域。 对于分类器，单击文本在实时馈送窗格上显示类的标签。

## 监控视图中不同应用程序的侧边栏

检查下面不同侧边栏的屏幕截图并注意差异：

- 置信度指示器与应用程序的风格相对应。

- 使用分类器之一时，监控视图还会显示图像的类。

- 异常检测器和 2 类分类器应用程序计数 OK/NG/ERR 图像。4 类分类器使用通过、失败和 ERR 统计数据。

- 如果应用程序未经过适当训练，分类器可能会将图像标注为未分类。例如，如果固定丢失或 ROI 超出范围。未分类的图像被视为错误 (ERR)。

异常检测器 | 2 类分类器 | 4 类分类器