# 打开网络端口和启用的端口和服务

下表总结了开放的网络端口和服务：

协议 | 端口号 | 程序名称 | 启用方 | 备注
--- | --- | --- | --- | ---
TCP | 80 | nginx | 默认启用。 | HTTP
TCP | 443 | nginx | 默认启用。 | HTTPS
TCP | 2222 |  | 默认禁用。由工业以太网设置实用程序有条件启用。 | EIP
TCP | 20023 |  | 默认启用。 | 设备恢复
TCP | 44818 |  | 默认禁用。由工业以太网设置实用程序有条件启用。 | EIP
UDP | 161/162 |  | 默认禁用。由工业以太网设置实用程序有条件启用。 | PROFINET - SNMP
UDP | 2222 |  | 默认禁用。由工业以太网设置实用程序有条件启用。 | EIP 隐式
UDP | 1069 |  | 默认启用。 | 发现设备
UDP | 34964 |  | 默认禁用。由工业以太网设置实用程序有条件启用。 | PROFINET
UDP | 44818 |  | 默认禁用。由工业以太网设置实用程序有条件启用。 | EIP
UDP | 51069 |  | 默认启用。 | 发现设备