# 验证训练

使用监控视图检查监控 vision sensor 在实践中发挥作用的效果。当 vision sensor 使用两个或三个条形一致且正确地标注新零件时，您已准备好进行训练。

## 程序

1. 转到最终确定或到主页选项卡（如果尚不存在）。

2. 单击进入监控视图。

3. 将零件放在 vision sensor 前面。

4. 检查 vision sensor 是否正确标注了零件。

5. 继续向 vision sensor 显示零件并检查结果。

   - 检查 vision sensor 使用两个或三个置信度正确标注零件的频率。

   - 检查 ERR 图像的数量并排除故障。

   - 对于分类器，检查有多少图像被标注为未分类，因为它们被视为错误 (ERR)。

6. 继续到您对结果满意为止。

7. 单击退出监控视图。

最佳实践

- 单击查看以专注于感兴趣的区域。

- 对于异常检测器，请单击热力图突出显示 vision sensor 视为异常的区域。

- 对于分类器，单击文本在实时馈送窗格上显示类的标签。

故障排除

以下可能的问题可能会导致 ERR 图像：

- vision sensor 无法识别零件。返回到训练步骤并标注更多零件。

- vision sensor 无法正确查看零件。例如，固定丢失或感兴趣的区域超出范围。返回到 设置 ROI 步骤并调整 ROI，或添加固定。