# SLMP PLC 配置

vision sensor 支持 SLMP，这是一种在 CC-Link IE 和基于 TCP/IP 的产品之间建立连接的通用协议。通过 SLMP，vision sensor 可以与安装在网络上的 Mitsubishi PLC 和运动控制器 (MC) 进行通信。

与基于以太网/IP 和基于 PROFINET 的网络相比，在 SLMP 中，vision sensor 启动与 PLC/MC 的通信。

要配置 SLMP：

1. 在 PC 上安装和配置特定于 PLC 的文件和软件。

2. 验证 PLC 协议是否已启用并且 vision sensor 出现在用于配置 PLC 的软件中。

3. 连接到vision sensor。

4. 转到“设置”菜单的通信选项卡。

5. 启用输入和输出切换开关。

6. 单击 SLMP 按钮。

7. 填写字段。

8. 单击申请。

有关在 vision sensor 上配置“通信”设置的更多信息，请参见 SLMP 通信设置。

有关 SLMP 配置的更多信息，请参见以下页面：