# 通信

在设置的通信选项卡中，您可以通过设备输入和输出与 PLC 进行通信，并选择工业协议进行通信。

在修改设置后，应用按钮将变为可用。单击应用按钮保存所做的更改。单击恢复将通信设置重置为上次应用的版本。

在最终确定步骤中打开输出切换开关和写入图像切换开关启用将图像传输到 SFTP 服务。如果启用了工业协议，则启用输出切换开关还允许将检查结果数据传输到 PLC。

## 通信设置故障排除

当您选择工业协议但尚未启用输入或输出时，会出现以下警告：

第三条消息仅在以下情况下出现：在“最终确定”步骤中已启用写入图像切换开关且在“通信”设置中已禁用输出切换开关。

要清除消息，请启用以下切换开关：

- 打开输入切换开关以允许通过工业以太网协议更改程序。

- 打开输出切换开关以通过工业以太网协议或离散 IO 发送检查结果。

- 打开输出切换开关以启用将图像传输到 SFTP 服务器。

## 远程更改程序

如果启用了工业协议，则可以将 PLC 连接到 vision sensor。如果您启用了输入，则允许 PLC 发送命令到 vision sensor，其值介于 1-20 之间。在 vision sensor 发送 Command 位后，PLC 可以将 vision sensor 上的 Execute Command 位设置为高，并且 vision sensor 更改程序。

或者，您也可以通过向输入线 1 发送预定义的脉冲串来更改程序。

注意： 如果已启用输入切换开关，则 vision sensor 仅更改程序。

有关更多信息，请参见远程更改程序。