## 训练 4 类分类器

该应用程序将您的零件分为两类、三类或四类。您可以在培训期间随时自定义这些类。此外，您还可以将类设置为失败。使用此选项，您可以为不良 (NG) 零件创建类。

在标注图像时，您训练vision sensor识别类。一旦对足够多的图像进行分类，vision sensor开始为新零件建议标签。信心指数显示vision sensor对建议标签的信心程度。

要训练应用程序：

1. 计划您需要训练的类。

2. 单击编辑类执行以下任一操作：

   - 添加类。

   - 更改标注按钮的颜色。

   - 重命名类。

   - 对任何类选择设置为失败。
     vision sensor自动让设置为失败的类中的部件失败。

3. 为每个类标注至少两个零件。

   此时，vision sensor开始为新零件建议标签。信心指数显示 vision sensor对建议标签的信心程度。

   The bars under the labeling buttons represent the confidence the vision sensor has in correctly labeling the images. The confidence tends to improve as you label more parts. The vision sensor is well-trained once the confidence indicator can suggest labels with two or three bars.

4. 标注更多零件以提高vision sensor的信心。

5. 继续到您对结果满意为止。

6. 单击继续。

要获得最佳结果：

- 将不同的零件集标注为不同的类别。

- 验证vision sensor为新零件建议了正确的标签。

您可以在这里找到其他功能：

- 单击 {{key:smartSensor.image.view}} 专注于感兴趣的区域。

- 单击 {{key:smartSensor.image.text}} 在实时源窗格上显示类的标签。

- 单击取消训练分类器以重置训练。