# Validar el entrenamiento

Utilice la vista de monitorización para comprobar qué tan bien realiza el sensor de visión su cometido. El proceso de entrenamiento puede darse por finalizado cuando el sensor de visión etiqueta siempre correctamente las nuevas piezas con un nivel de confiaza de dos o tres barras.

## Procedimiento

1. Vaya a la ficha Finalizar o Inicio si no está ya allí.

2. Haga clic sobre Entrar en la vista de monitorización para entrar en la vista de monitorización.

3. Coloque una pieza delante del sensor de visión.

4. Compruebe si el sensor de visión etiqueta correctamente la pieza.

5. Siga presentando piezas al sensor de visión y compruebe los resultados.

   - Compruebe la frecuencia con la que el sensor de visión etiqueta correctamente las piezas teniendo un nivel de confianza de 2 o 3 barras.

   - Compruebe el número de imágenes con ERR y resuelva la causa de los errores.

   - En cuanto a los Clasificadores, compruebe cuántas imágenes se han etiquetado como «No clasificada» ya que estas se consideran también como erróneas (ERR).

   - En cuanto al Contador, pruebe con modificar la imagen agregando o eliminando objetos o cambiando la orientación de los mismos.

6. Siga hasta que esté satisfecho con los resultados.

7. Haga clic sobre Salir de la vista de monitorización para salir de la vista de monitorización.

Prácticas recomendadas

- Haga clic sobre Vista para centrar el examen en la región de interés.

- En cuanto al detector de anomalías, haga clic sobre Mapa térmico para que se resalten las áreas que el sensor de visión considera anómalas.

- En cuanto a los clasificadores, haga clic sobre Texto para que se visualice la etiqueta de clase en la ventana de transmisión en directo.

Resolución de problemas

Los siguientes fallos o problemas pueden ser la causa de imágenes con ERR:

- El sensor de visión no reconoce la pieza. Vuelva al paso Entrenar para entrenar más etiquetando más piezas.

- El sensor de visión no ve correctamente la pieza. Por ejemplo, debido a que falta un elemento posicionador o a que la región de interés está fuera de los límites. Vuelva al paso Establecer la RDI para reajustar la región de interés o agregar un elemento posicionador.