# Establecer el modo de disparo

Los ajustes del disparador especifican cómo ha de capturar la cámara las imágenes.

Dispone de dos modos de disparo:

- Self (Auto): la cámara captura automáticamente las imágenes en el intervalo seleccionado. Utilice el cursor deslizante o el campo de entrada para seleccionar un intervalo entre 400 ms y 2000 ms.

- Single (Simple): utilice el botón disparador situado en la esquina inferior izquierda o una fuente externa, como un PLC, para activar la captura de imagen.

Las fuentes de orden de disparo pueden son:

- Señal de entrada In 0

- Protocolo industrial