# Configuración del PLC PROFINET

Para configurar para PROFINET:

1. Instale y configure los archivos y software específicos del PLC en el ordenador.

2. Asegúrese de que el protocolo del PLC esté habilitado y de que el sensor de visión aparece en el software utilizado para configurar el PLC.

3. Establezca conexión con el sensor de visión.

4. Vaya a la ficha Comunicaciones del menú de configuración.

5. Active los conmutadores de Entradas y Salidas.

6. Haga clic sobre el botón PROFINET.

7. Rellene los campos.

8. Haga clic sobre Aplicar.

Para más información, véase Configuración de las comunicaciones con Profinet.

Nota: Para más información sobre la configuración para PROFINET con PLC, véanse los vídeos de formación que se encuentran en https://www.cognex.com/in-sight-snapp-support.