# Entradas TCP/IP

Los comandos TCP/IP consisten en una serie de caracteres ASCII terminada por un carácter de nueva línea. Se descartan e ignoran los comandos no reconocidos o terminadores adicionales. El comando SET_PROGRAM[#] provoca el cambio a la ranura de programa identificada mediante #. El símbolo # representa un valor entero, completado o no completado con ceros a la izquierda. Es decir, SET_PROGRAM[01] y SET_PROGRAM[1] son dos formas de escritura admitidas.

La denominación textual del comando de disparo es configurable. Los caracteres que se pueden usar son únicamente los caracteres ASCII imprimibles. No se admiten textos Unicode.