# Fecha y hora

En la ficha Date & Time de Ajustes, puede configurar los parámetros de fecha y hora de su sensor de visión haciendo para ello clic sobre Edit Time.

Nota: Por defecto, el dispositivo intenta conectarse a servidores NTP públicos.

Si elige NTP Service, puede configurar las fuentes horarias de entre sus servidores. Seleccione Timezone e introduzca las direcciones IP o los nombres de host de los servidores.