# Grabar imagen

La función Grabar imagen permite guardar las imágenes en un servidor SFTP.

## Habilitar las salidas

Antes de editar los ajustes de Grabar imagen, asegúrese de que las salidas están habilitadas para la aplicación.

Vaya al menú de Ajustes. Seleccione Comunicaciones.

Active el conmutador de Salidas para habilitar las salidas. Haga clic sobre Aplicar para guardar los cambios.

Una vez habilitado Salidas, se ilumina en verde el indicador de Salidas que se encuentra en la esquina del visor de imágenes.

## Establecer las preferencias para Grabar imagen

Para habilitar el guardado de imágenes en el servidor SFTP, active el conmutador de Grabar imagen.

Haga clic sobre el icono de lápiz para editar los ajustes de Grabar imagen.

Nota:

Si se encuentra desactivado el conmutador de Salidas en la ficha de Comunicaciones, el sensor de visión no envia ninguna señal de salida, aunque esté activado el conmutador de Grabar imagen. En tal caso, recibirá un mensaje de error:

Al hacer clic sobre el enlace del mensaje, accederá a la ficha de comunicaciones del menú Ajustes.

### Parámetros de ajuste de Grabar imagen

1 | Dirección del servidor | Introduzca la dirección del servidor.
2 | Ruta del archivo | Introduzca el nombre de la ruta de donde desea guardar sus archivos. Nota: La ruta del archivo es relativa a la ruta raíz definida en la configuración del servidor SFTP. La ruta del archivo debe empezar con el carácter / y terminar sin dicho carácter.
3 | Nombre de usuario | Introduzca el nombre de usuario del servidor.
4 | Contraseña | Introduzca la contraseña para el servidor. Nota: Si no ha habilitado HTTPS, la contraseña se enviará de forma no segura a través de HTTP. Para enviar la contraseña de forma segura, debe cargar el certificado para habilitar HTTPS. Para más información, véase Comunicación segura.
5 | Probar conexión | Haga clic sobre Test Connection para probar la conexión. Si la conexión se realiza correctamente, el indicador se ilumina en VERDE. El cuadro de diálogo indica además la última vez que se comprobó la conexión. Si falla la conexión, el indicador se ilumina en ROJO y el cuadro de diálogo presenta un mensaje de error. Las razones por las que puede fallar la conexión son: El servidor no está disponible. El nombre de usuario indicado no consta en el servidor. La contraseña no es correcta. La ruta del archivo no existe en ese servidor. El usuario no tiene acceso de escritura para dicha ruta de archivo.
6 | Imágenes a grabar | Seleccione las imágenes que han de enviarse al servidor. Nota: La opción Fail Only no se refiere únicamente a imágenes etiquetadas con la clasificación de fallo, sino también imágenes que han sido rechazadas debido a errores, tales como la ausencia de un elemento posicionador o una RDI definida fuera de los límites.
7 | Tipo de archivo | En la lista desplegable, específique si quiere guardar sus archivos como archivos .bmp, .jpeg o .png.
8 | Superposiciones gráficas | Haga clic sobre Overlay Graphics para habilitar el grabado de imágenes con gráficos superpuestos, tales como un mapa de calor, gráfico con elemento posicionador o rectángulo de la RDI. Cuando esta opción está habilitada, el sensor de visión graba los siguientes archivos en el servidor: La imagen En el caso del detector de anomalías, una imagen del mapa de calor denominada <image_file_name>_heatmap.png Un archivo <image_file_name>.svg que contiene los gráficos a superponer El último archivo .svg hace referencia a otros archivos a combinar con superposiciones de gráficos de tipo geométrico.
9 | Aplicar | Haga clic sobre Apply para guardar los cambios.

Una vez realizados los ajustes, haga clic sobre Entrar en la vista de monitorización para ver en tiempo real los resultados del entrenamiento del programa.