# Comunicaciones industriales

## Protocolos industriales admitidos

El SnAPP admite protocolos de comunicación industrial, conocidos también como protocolos de fábrica o protocolos de Ethernet industrial. Estos protocolos le permiten crear una aplicación capaz de comunicarse con un PLC compatible través de una red Ethernet industrial.

El sensor de visión admite los siguientes protocolos:

- EtherNet/IP (PLC de Rockwell)
- PROFINET (PLC de Siemens)
- SLMP (PLC y MC de Mitsubishi)

Nota: Sólo puede haber un protocolo activo en el sensor de visión.

## Información afín

Los protocolos comparten las mismas señales, pero estas se transfieren de forma distinta en los diferentes protocolos. Para obtener más información, consulte las siguientes páginas:

- Señales de comunicaciones industriales
- Objetos de ensamblado de entrada y salida Ethernet/IP
- Tabla de referencia para el módulo PROFINET
- Bloques de datos y control SLMP

Para más información sobre cómo configurar la comunicación basada un determinado protocolo u otros temas relacionados con la comunicación industrial, consulte las siguientes páginas: