# Ajustes de TCP/IP

En TCP/IP Settings, puede editar el comando de disparo.

El comando de disparo (Trigger Command) es una cadena que el sensor de visión recibe a través del canal de comunicación TCP/IP y que hace que el sensor de visión active el disparador y capture una nueva imagen.

Para editar el comando de disparo:

1. Elija un formato. Puedes escoger entre HEX y Plaintext (texto sin formato).

2. Escriba el nuevo comando de disparo en el campo.

3. Haga clic sobre Aplicar para que se aplique el cambio.

Nota:

Antes de hacer clic sobre Aplicar, puede utilizar el botón Revert para rechazar los cambios.