# Acerca de esta versión

## Nuevas características

- Se ha incorporado la aplicación Contador: una herramienta basada en aprendizaje perimetral o «Edge Learning», diseñada para contar objetos entrenados del mismo tamaño.

- Actualizaciones incorporadas para el paso de ajuste de imagen:

  - Reducción de la borrosidad por movimiento: Se puede establecer una velocidad de línea o un límite de exposición para cuando se afina la imagen a fin de optimizar los ajustes frente a la posibilidad de borrosidades por movimiento.

  - Ajuste de imagen mejorado: El ajuste de imagen se ejecuta ahora más rápidamente y se visualizan menos imágenes redundantes.

- Se ha integrado un disparador en la interfaz de usuario: Se puede activar ahora manualmente el sensor de visión a través de la interfaz.

- Se ha agregado la posibilidad de denominar programas: Los programas pueden tener ahora nombres personalizados.

- Se ha incorporado compatibilidad con TCP/IP.

- Se ha incorporado compatibilidad con USB-C: Se puede realizar inmediatamente una conexión USB-C a través de RNDIS (únicamente para configuración y comunicaciones TCP/IP).

- Se ha agregado el parámetro longitud de pulso de salida: El usuario puede ajustar ahora la longitud del pulso de salida a un valor comprendido entre 5 ms y 1000 ms.

- Se han agregado retardos para E/S: Se pueden retardar ahora las señales de disparo y de salida para aumentar la flexibilidad con respecto a la línea de producción.

- Se ha incorporado un gestor de imágenes: El usuario puede ver las imágenes entrenadas, filtrarlas por etiqueta y eliminar imágenes.

- Se ha incorporado una mejora para la iluminación interna: El usuario puede deshabilitar la iluminación interna en el menú de ajustes.