# Comunicación segura

Para establecer un canal de comunicación segura entre el sensor de visión y el navegador, cargue y utilice un certificado SSL.

La ventana Applied SSL Certificate le muestra el certificado SSL que se está utilizando actualmente.

Para cargar un certificado SSL, haga clic sobre el botón Carga y seleccione los siguientes archivos de su equipo:

- Certificado de servidor

- Certificado intermedio (opcional)

- Clave del certificado

En el campo Status se indican los estados de los archivos cargados.

Haga clic sobre Upload Certificate para cargar los archivos seleccionados.

Nota: Si elimina el certificado, su conexión ya no será segura. En tal caso, deberá eliminar manualmente la ‘s’ de protocolo de la URL para poder volver a conectarse con el sensor de visión.