# Historial de versiones

## In-Sight SnAPP 23.2

- Se ha agregado la aplicación «Clasificador en 4 clases»:

  - Detecta y agrupa características constantes y defectos frecuentes en hasta cuatro categorías distintas.

  - Utiliza la misma tecnología de aprendizaje perimetral o «Edge Learning» como el «Clasificador en 2 clases».

  - El «Clasificador en 4 clases» ofrece rendimiento constante y mayor capacidad en comparación con el «Clasificador en 2 clases».

- Se ha incorporado protección por contraseña: Puede definir un nombre de usuario y una contraseña para proteger la configuración y el entrenamiento del dispositivo. Cuando la protección está habilitada, los usuarios tienen que utilizar la contraseña para poder salir de la vista de monitorización.

- Se ha incorporado la función de restablecimiento del hardware: Puede restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica (si la protección por contraseña está desactivada) utilizando una secuencia de botones durante el arranque.

- Se ha añadido ayuda para Mitsubishi SLMP a través del menú de protocolos industriales que se encuentra en la ficha de configuración de las comunicaciones.

- Se ha incorporado la opción de tolerancia para un elemento posicionador: Esta opción permite modificar la tolerancia en el posicionamiento mediante la selección entre Permisivo, Moderado (opción predeterminada) y Estricto (predeterminada en versiones anteriores a SnAPP 23.2). El nuevo valor predeterminado coincide con el valor predeterminado de In-Sight 2800.

- Se ha incorporado ayuda para un cambio de programa mediante E/S.

- Se ha incorporado una mejora que permite grabar imágenes con gráficos superpuestos utilizando SFTP.

- Se ha incorporado una mejora que permite elegir el comportamiento de la luz: «Siempre encendida» o «Se activa con disparo».

- Los resultados del paso de ajuste de imagen se guardan ahora en archivos de diagnóstico de campo. Envíe este archivo al servicio de asistencia técnica de Cognex si tiene algún problema con la calidad de la imagen.