# Iluminación

Con este ajuste, puede elegir entre los siguientes modos de iluminación:

- Siempre encendidos
  La luz interna está siempre encendida.

- Al disparar
  La luz interna destella cuando se acciona el sensor de visión.

Elija la opción Al disparar si desea que la luz interna se encienda únicamente cuando el sensor de visión toma una imagen.

Nota: Puede establecer una configuración de iluminación distinta para cada programa.