# Códigos de identificación de errores

Esta tabla recoge los códigos de identificación de errores.

Palabra | Código de ID | Descripción
--- | --- | ---
0x0000 | Ningún error | No se ha producido ningún error.
0x0400 | Error porque ya se está ejecutando | Se produce cuando se activa el bit de ejecución de comando mientras el bit de ejecución está aún en alto.
0x0402 | El número de programa solicitado no existe en el dispositivo | Se produce cuando no existe un ID de programa enviado mediante el campo de comandos.