# Puertos de red abiertos y puertos y servicios habilitados

La siguiente tabla muestra de forma resumida los servicios y los puertos de red abiertos:

Protocolo | Número de puerto | Nombre del programa | Habilitado por | Notas
--- | --- | --- | --- | ---
TCP | 80 | nginx | Habilitado por defecto. | HTTP
TCP | 443 | nginx | Habilitado por defecto. | HTTPS
TCP | 2222 |  | Deshabilitado por defecto. Habilitado condicionalmente por la utilidad de configuración de Ethernet industrial. | EIP
TCP | 20023 |  | Habilitado por defecto. | Recuperación del dispositivo
TCP | 44818 |  | Deshabilitado por defecto. Habilitado condicionalmente por la utilidad de configuración de Ethernet industrial. | EIP
UDP | 161/162 |  | Deshabilitado por defecto. Habilitado condicionalmente por la utilidad de configuración de Ethernet industrial. | PROFINET - SNMP
UDP | 2222 |  | Deshabilitado por defecto. Habilitado condicionalmente por la utilidad de configuración de Ethernet industrial. | EIP implícito
UDP | 1069 |  | Habilitado por defecto. | Detección de dispositivo
UDP | 34964 |  | Deshabilitado por defecto. Habilitado condicionalmente por la utilidad de configuración de Ethernet industrial. | PROFINET
UDP | 44818 |  | Deshabilitado por defecto. Habilitado condicionalmente por la utilidad de configuración de Ethernet industrial. | EIP
UDP | 51069 |  | Habilitado por defecto. | Detección de dispositivo