# Configuración del PLC SLMP

El sensor de visión admite el protocolo SLMP, un protocolo común que establece una conexión entre CC-Link IE y productos basados en TCP/IP. Con el protocolo SLMP, el sensor de visión puede comunicarse con los PLC de Mitsubishi y controladores de movimiento (MC) de Mitsubishi que haya instalados en la red.

A diferencia de las redes basadas en EtherNet/IP o en PROFINET, en las basadas en SLMP, el sensor de visión inicia la comunicación con el PLC/MC.

Para configurar para SLMP:

1. Instale y configure los archivos y software específicos del PLC en el ordenador.

2. Asegúrese de que el protocolo del PLC esté habilitado y de que el sensor de visión aparece en el software utilizado para configurar el PLC.

3. Establezca conexión con el sensor de visión.

4. Vaya a la ficha Comunicaciones del menú de configuración.

5. Active los conmutadores de Entradas y Salidas.

6. Haga clic sobre el botón SLMP.

7. Rellene los campos.

8. Haga clic sobre Aplicar.

Para más información sobre cómo configurar las comunicaciones en el sensor de visión, véase Configuración de las comunicaciones con SLMP

Para más información sobre la configuración para SLMP, consulte las siguientes páginas: