# Définir le mode de déclenchement

Le paramètre déclencheur détermine la manière dont la caméra acquiert les images.

Il existe deux modes de déclenchement :

- Automatique : la caméra acquiert automatiquement des images dans l’intervalle sélectionné. Utilisez l’échelle glissante ou le champ d’entrée pour sélectionner un intervalle entre 400 et 2000 ms.

- Simple : utilisez le bouton Déclencheur dans le coin inférieur gauche ou une source externe, comme un PLC, pour déclencher l’acquisition d’images.

Les sources de déclenchement sont les suivantes :

- Signal d’entrée In 0

- Protocoles industriels