# Configuration du PLC PROFINET

Pour configurer PROFINET :

1. Installez et configurez les fichiers et le logiciel spécifiques au PLC sur le PC.

2. Assurez-vous que le protocole PLC est activé et que le capteur de vision s’affiche dans le logiciel de configuration du PLC.

3. Connectez-vous au capteur de vision.

4. Accédez à l’onglet Communications du menu Paramètres.

5. Activez les boutons à bascule Entrées et Sorties.

6. Cliquez sur le bouton PROFINET.

7. Renseignez les champs.

8. Cliquez sur Appliquer.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique Paramètres de communication Profinet.

Remarque : Pour plus d’informations sur la configuration PROFINET avec PLC, consultez les vidéos de formation avec le lien https://www.cognex.com/in-sight-snapp-support.