# Lignes d’entrée et de sortie

Le capteur de vision prend en charge les lignes d’entrée et de sortie prédéfinies suivantes :

Ligne | Nom du signal | Type de signal | Remarques
--- | --- | --- | ---
In 0 | Déclencheur | Pulsé | S. O.
In 1 | Changement de programme | Pulsé | 11 à 49 ms. Pour plus d’informations, consultez Changement de programme à l’aide d’impulsions en entrée.
Out 0 | Succès | Pulsé | Paramétrable entre 5 et 1000 ms.
Out 1 | Échec | Pulsé | Paramétrable entre 5 et 1000 ms.
Out 2 | Déclencheur manqué | Pulsé | Paramétrable entre 5 et 1000 ms.
Out 3 | Actif | Niveau (haut ou bas) | Haut, si un programme appris est chargé et que les sorties sont activées.