# Communication sécurisée

Configurez un canal de communication sécurisé entre le capteur de vision et le navigateur en chargeant et en utilisant un certificat SSL.

Le champ Certificat SSL appliqué indique le certificat SSL que vous utilisez actuellement.

Pour télécharger un certificat SSL, cliquez sur le bouton Charger, puis sélectionnez les fichiers suivants sur votre ordinateur :

- Certificat du serveur

- Certificat intermédiaire (facultatif)

- Clé de certificat

Le champ État indique l’état des fichiers téléchargés.

Cliquez sur Charger le certificat pour télécharger les fichiers choisis.

Remarque : Si vous supprimez votre certificat, votre connexion n’est plus sécurisée. Dans ce cas, vous devez supprimer manuellement le « s » dans la partie protocole de l’URL pour vous reconnecter au capteur de vision.